Hálózat

https://developers.redhat.com/blog/2018/10/22/introduction-to-linux-interfaces-for-virtual-networking/#macvlan

MTU (Maximum transmission unit)

Tipikus értéke: 1500 bájt

Jumbo frame esetén: 9000 bájt

MSS (Maximum segment size)

https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_segment_size#MSS_and_PMTU

Egy TCP keretben átvihető maximális adatmennyiség.

Egy példán végigvezetve

https://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-point_protocol_over_Ethernet#Quirks

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/12918-router-mtu.html

Tipikus adatmennyiségek egy ADSL-es példán végigvezetve:

PC <=> ADSL modem közti ethX hálózat MTU-ja 1500 bájt, ebből lejön:

a PPPoE keret 8 bájtja, marad 1492 bájt (ez lesz a pppX hálózat MTU-ja)

az IP réteg 20 bájta, marad 1472 bájt

a TCP protokoll 20 bájtja, marad 1452 bájt (ez lesz a pppoe -m X-el beállított MSS)