ASUS O!Play R1

Firmware frissítés menete

Ha gyári firmware-t akarunk telepíteni és nem régebbit, mint a jelenleg telepített, akkor egyszerű dolgunk van:

ki kell csomagolni a letölthető .zip-ben lévő install.img-t egy pendrive-ra

majd az O!Play beállításaiban a System >> Firmware menüben frissítsük be a készüléket

Ha nem gyári firmware-ünk van, vagy régebbi verziót szeretnénk telepíteni, akkor

a felület (látszólag) nem engedi telepíteni a firmware-t a System >> Firmware menüből

de ha újra belemegyünk a Firmware menübe, viszont most a „CANCEL” gombra nyomunk, akkor elindul a telepítés

Vész esetén (pl. ha hibára futott a frissítés, vagy ha egyáltalán nem indul a doboz):

húzzuk ki a tápkábelt az O!Play-ből

csatlakoztassuk az install.img-t tartalmazó pendrive-ot az átamtalanított készülékbe

a reset gomb nyomva tartása közben csatlakoztassuk újra az áramforrást, és mindaddig ne engedjük el a reset gombot, ameddig a készülék ki nem írja (egy konzolos felületen), hogy frissíti magát. (itt kb. 1 percig kell nyomni a gombot...)

Gyári firmware

https://www.asus.com/hu/Home-Entertainment/OPlay_HDPR1/HelpDesk_Download/

kb. 2016 végétől az O!Play internetes tartalom szolgáltatója (Muzee) nem kompatibilis az utolsó kiadott firmware-rel, így kb. semmilyen Internetes tartalom nem elérhető a dobozon gyári firmware-rel.

moServices firmware

https://sites.google.com/site/asoplay/

https://sites.google.com/site/farvoice/about_en

https://prohardver.hu/tema/re_asus_o_play_mindenevo_multimedias/hsz_5100-5100.html

moServices - New line of FW - AMP (r13)

moServices - Ядро AMP r13

2017.01.24.	amp_r13_nogui	21.99 MB	update moServices
2016.02.06.	amp_r13_nogui	22.07 MB	Remake amp_r12 core with correct FBInit an fresh moServices
2015.02.25.	amp_r12_nogui	21.56 MB	update parted upto v2.4 update moServices

Telepítés

töltsünk le egy installer típusú képfájlt, majd a hagyományos módon telepítsük fel az install.img-t

csatlakoztassuk a készüléket az Internethez (ha eddig nem tettük meg volna)

frissítsük be az elérhető felületek listáját a Reload skin (direct) opcióval

a skin listából válasszuk ki az eredeti felületet (HDP R1 141 PAL), majd

OK a letöltés megkezdéséhez

majd még egy OK a felület kiválasztásához (ezt követően újraindul a készülék az új felülettel)

Beállítás

nyissuk meg a készülék IP címét egy böngészőből

?