HDD

Maxtor

Sorozatszám jelentése:

TLA:
6Y	méret	típus	0...

Típus:

L	2MB buffer
P	8MB buffer
M	SATA csatoló

SMR

https://blocksandfiles.com/2020/04/23/western-digital-blog-wd-red-nas-smr-drives-overuse/

https://nascompares.com/answer/list-of-wd-cmr-and-smr-hard-drives-hdd/

Úgy növelik az SMR lemezek kapacitást közel duplájára a CRM (hagyományos) lemezekéhez képest, hogy ~félig ráírják az új sávogat az előzőre (mint egy becsukott reluxa, egymásra rátakarnak a lamellák).

Viszont ez az SSD Wear leveling működéséhez hasonló bonyolultságú problémát hoz be, mert nem lehet az átlapolások miatt bármit bármikor újraírni, azaz nem kerülhet bárhova az adat a vinyón!
Példa Ha az [1, 4, 5] sávban van már adat, akkor a [2]-be minden további nékül írhatunk ellenben a [3]-ba csak a [4] elmásolása és töröltnek jelölése után lehet írni, különben amikor a [3]-at írnánk, a [4] „kilátszó” részét felülírnánk (mert a [4] másik felét már az [5] felülírta)

Ugyanúgy, mint egy SSD-n időnként a TRIM/DISCARD parancsot ki kell adni, hogy a vinyó összeredezze sorait, és nagyobb, egybefüggő üres területek keletkezzenek.

Ez azt is hordozza, hogy ha egy vinyón kezd elfogyni a hely, az írási sebesség borzasztóan romlani fog! (az olvasási sebességet nem befolyásolja)