Memória

http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1722287/ram-1333-1600-cl8-cl9-cl11.html#11088286

CL:

1333vs1600:

Időzítés

https://www.masterslair.com/memory-ram-timings-latency-cas-ras-tcl-trcd-trp-tras

Multi-channel (Interleaved mód, rank)

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-channel_memory_architecture

http://www.computermemoryupgrade.net/maximum-standard-memory-slots.html

A multi-channel memóriakezelés lényege, hogy a memória modulok nem csak „egymás után vannak fűzve”, hanem az egy bankba tartozó modulok channel sorrendben sávozva (mint a RAID stripe) vannak összefűzve.

Az alaplap felirata ennek megfelelően a következő: DIMM_A1 => 1-es bank A channel DIMM_B1 => 1-es bank B channel (Ezek vannak párban a dual-channel architektúrában)

Ha az alaplap és memóriák megfelelően lettek kiválaszva, akkor a memória szeletek a következő módon sorakoznak...

... 4 memória modul Dual-channelben:

Bank 1	Bank 2
A1	B1	...	A1	B1	A2	B2	...	A2	B2
TODO: Vagy először a Bank 2 és utána a Bank 1?

... 6 memória modul Triple-channelben:

Bank 1	Bank 2
A1	B1	C1	...	A1	B1	C1	A2	B2	C2	...	A2	B2	C2

... 12 memória modul Quad-channelben:

Bank 1	Bank 2	Bank 3
A1	B1	C1	D1	...	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2	...	A2	B2	C2	D2	A3	B3	C3	D3	...	A3	B3	C3	D3
Memória vezérlők esetén sokszor lehet hallani más elnevezéseket: dual/trillpe/quad channel == dual/trillpe/quad rank
Minden esetben a hardware-ek és használt slotok szerinti lehető legmagasabb rank lesz használatban.
A processzorokban van egy max logikai rank limit. TODO: https://www.supermicro.com/support/resources/memory/X10_memory_config_guide.pdf 3. oldal