Vents elszívó ventilátorok

https://ventilation-system.com/catalog/domestic

Változatok

https://ventilation-system.com/product/vents-150-silentam

https://ventilation-system.com/series/vents-m1-series#tabs1914

https://ventilation-system.com/product/vents-vnv1b-80

https://ventilation-system.com/product/vents-quietline-150-q#tabs2133

Időzítők

I	időzítő kapcsoló (1x 6/14/24 óránként 4-30 percre alacsony sebességen)
T	kikapcsolás késleltetés (2-30 perc)
T1	ki- és bekapcsolás késleltetés
TR	szabályozott(?) időzítő

Érzékelők

H	páratartalom szenzor (60-90%)
F	fényérzékelő
P	mozgás érzékelő (1-4 m, <=100°)

Szűrők, reteszek

A	alumínium zsírszűrő
K	zsalu

Kapcsolás, tápellátás

V	húzó-kapcsolós kivitel
12	12V AC motorral
R	C14 dugós lengő kábellel

Motor

L	gördülő csapágy
Q	alacsony sebességű motor
press	5 lapátos, halk kivitel a magasabb kapacitás érdekében (nagy légtömeg áram - max nyomás)
turbo	erős motorral (nagy térfogat áram - max m3)
duo	két fordulatszámú motor
extra	két fordulatszámú, erős motor