VirtualBox

Telepítés

GPG kulcs hozzáadása:

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Hozzáadás a /etc/apt/sources.list.d/virtualbox-offical-source.list fájlhoz:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib

Források frissítése és telepítés:

apt-get update apt-get install virtualbox-4.3

Kiegészítő csomag letöltése: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Más felhasználóval futtatás

Ha más felhasználóval akarjuk futtatni a VirtualBox-ot, mint amivel a grafikus felületre be vagyunk jelentkezve, akkor hozzá kell adjuk az xhost-hoz a VirtualBox felhasználóját, hogy tudjon ablakot rajzolni.

xhost +local:vbox

USB kezelése

Elérhető USB eszközök lekérdezése

sudo VBoxManage list usbhost

Host USB Devices:
UUID: 88e2887d-8d7d-4c24-8ed7-93e4a0797eac
VendorId: 0x03f0 (03F0)
ProductId: 0x1017 (1017)
Revision: 1.0 (0100)
Port: 1
USB version/speed: 1/1
Manufacturer: Hewlett-Packard
Product: hp LaserJet 1300
SerialNumber: 00CNCD089130
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2//device:/dev/vboxusb/004/009
Current State: Captured
UUID: d8db2b1a-b0d1-4953-9068-4e7529aadd75
VendorId: 0x1a86 (1A86)
ProductId: 0x7523 (7523)
Revision: 2.84 (0284)
Port: 0
USB version/speed: 1/1
Product: USB2.0-Ser!
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1//device:/dev/vboxusb/005/002
Current State: Busy

USB eszköz csatlakoztatása:

VBoxManage controlvm Win2003 usbattach 88e2887d-8d7d-4c24-8ed7-93e4a0797eac

USB eszköz leválasztása:

VBoxManage controlvm Win2003 usbdetach 88e2887d-8d7d-4c24-8ed7-93e4a0797eac

I/O vezérlők

https://www.virtualbox.org/manual/ch05.html#harddiskcontrollers

IDE-t csak akkor használjunk, ha kompatibilitás miatt szükséges, mert mind hozzá kapcsolható eszközszámban, mind sebességben limitált.

A többi közel ugyanazzal a teljesítménnyel bír.

Host I/O gyorsítótár

https://www.virtualbox.org/manual/ch05.html#iocaching

IDE vezérlő esetén tanácsos használni, mert az nem támogat asszinkron I/O-t

Minden más esetben kevésbé tanácsos, mert

az írást cache-eli a virtuális OS is (dupla cache-elés)

problémás lehet, mert a guest úgy tudja, hogy már a disken vannak a változások, de közben még csak a memóriában!

nagy és/vagy sok disk image esetén az OS esetleg túlságosan késve írja ki az egyéb adatokat