Raspberry hálózat

Headless beállítás

https://core-electronics.com.au/tutorials/raspberry-pi-zerow-headless-wifi-setup.html

A következő fájlokat helyezzük el a boot partíció gyökerébe:

country=HU ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="<ssid>" scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-PSK psk="<jelszó>" }