Telekom

Telekom router

192.168.XXX.1/24-es cím beállítása a routernek

DHCP, Wifi, Samba kikapcsolása

Port forward az összes TCP és UDP portra (1-65535) az USG fix IP címére

Unifi controller

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching/IGMP-IPTV-on-USG-PRO/m-p/1782124#M31097

IGMP engedélyezése a helyi hálózatokon

LAN

IGMP Snooping engedélyezése

WLAN

Multicast Enhancement (IGMPv3) engedélyezése

IGMP engedélyezése a WAN lábon

IGMP proxzyása:

{ "protocols": { "igmp-proxy": { "interface": { "eth0": { "alt-subnet": [ "0.0.0.0/0" ], "role": "upstream", "threshold": "1" }, "eth1": { "alt-subnet": [ "0.0.0.0/0" ], "role": "downstream", "threshold": "1" } } } } }

Multicast csomagok továbbítása

Tűzfal cím-csoportok

„Local WAN range”:

192.168.XXX.0/24

„Telekom IPTV range”:

10.1.0.0/16

239.1.0.0/16

„Whole multicast range”:

224.0.0.0/4

WAN-IN:

„IPTV inbound”

After predefined

Accept

All protocol

Source: „Telekom IPTV range”

Destination: „Whole multicast range”

WAN-LOCAL:

„IPTV multicast translation”

After predefined

Accept

All protocol

Source: „Local WAN range”

Destination: „Whole multicast range”