Wifi

https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html

2.4 GHz

5 GHz

Dynamic Frequency Selection (DFS)

Az radarok frekvencia tartományát csak abban az esetben lehet használni más célra, ha előtte meggyőződünk arról, hogy nincs használatban - régió függő.(ETSI EN 301 893)

Az 5 GHz-es WiFi által használható csatornák a DFS kötelezett tartományt „pont körülöleli”:

Ennek megfelelően 3 részre kell osztanunk az 5 GHz-s WiFi-t:

Csatorna	Frekvencia (MHz)	DFS (az esetleges radar jelre várakozás)
36 - 48 149 - ...	5170 - 5250 5735 - ...	-
52 - 112 136 - 144	5250 - 5600 5660 - 5710	10 s
116 - 132	5600 - 5660	600 s
Ha a csatorna DFS köteles, a várakozási idő („hallgatózás”) alatt nem sugározhat az AP!Azaz ha 56-es csatornát használnánk, akkor a készülék fel-boot-olását követő 10 másodpercig nem lesz 5 GHz-es WiFi, ellenben ha pl. a 128-as csatornát állítanánk be, akkor 10 percig(!)!

Méretezés

https://eyesaas.com/wi-fi-signal-strength/