FAX

Faxfogadás buktatói

Eszközkezelő

Működjön a modem diagnosztika

Ha ugyanarra a COM portra megjelenik egyéb eszköz, azt le kell tiltani (pl: soros porti egér)

Fax konzol

A „Faxnyomtató konfigurálása” alatt ki kell választani a faxmodemet. Üres lista esetén próbáljuk meg egy újraindítás után.

Fax szolgáltatás

Az eszköz beállításai között engedélyezzük az automata küldést és fogadást, valamint az azonosítókat.

Legyenek bekapcsolva a szükséges útválasztási elemek (és legyenek felkonfigurálva, pl. nyomtató kiválasztva)