Terhelés index (LI)

http://www.autogumiplaza.hu/autogumi_indexek

A táblázatban megadott kg értékek normál kivitelű abroncs esetén 2.5 bar, erősített kivitelű gumiabroncsok estén 2.9 bar keréknyomás esetén érvényesek. Kisebb keréknyomás alkalmazása esetén a gumiabroncsok terhelhetősége is kisebb!

A gumiabroncsok terhelési indexe egy méreten belül azonos (pl. az összes 175/70 R13 méretű gumiabroncs terhelési indexe 82), kivéve az erősített kivitelű abroncsokat (XL, reinforced), melyek terhelési indexe 3-4 ponttal magasabb.
Index	Terhelhetőség
60	250 kg
61	257 kg
62	265 kg
63	272 kg
64	280 kg
65	290 kg
66	300 kg
67	307 kg
68	315 kg
69	325 kg
70	335 kg
71	345 kg
72	355 kg
73	365 kg
74	375 kg
75	387 kg
76	400 kg
77	412 kg
78	425 kg
79	437 kg
80	450 kg
81	462 kg
82	475 kg
83	487 kg
84	500 kg
85	515 kg
86	530 kg
87	545 kg
88	560 kg
89	580 kg
90	600 kg
91	615 kg
92	630 kg
93	650 kg
94	670 kg
95	690 kg
96	710 kg
97	730 kg
98	750 kg
99	775 kg
100	800 kg
101	825 kg
102	850 kg
103	875 kg
104	900 kg
105	925 kg
106	950 kg
107	975 kg
108	1000 kg
109	1030 kg
110	1060 kg
111	1090 kg
112	1120 kg
113	1150 kg
114	1180 kg
115	1215 kg
116	1250 kg
117	1285 kg
118	1320 kg
119	1360 kg
120	1400 kg
121	1450 kg
122	1500 kg
123	1550 kg
124	1600 kg
125	1650 kg
126	1700 kg
127	1750 kg
128	1800 kg
129	1850 kg