SD kártyák

https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card

Kártya típusok

https://pixinfo.com/hirek/2014/02/14/sd-sdhc-sdxc-jelolesek/

Típus	Max kártya méret	Fájlrendszer
SD / SDSC (Secure Digital)	4 GiB	FAT32
SDHC (Secure Digital High Capacity)	32 GiB	FAT32
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)	2 TiB	FAT32, exFAT
SDUC (Secure Digital Ultra Capacity)	128 TiB	exFAT
A csatoló felületek (buszok, fiziaki kialakítás) a legtöbb esetben visszafelé kompatibilisek! Bővebben lásd itt

Sebesség osztályok

https://www.sdcard.org/developers/overview/speed_class/index.html

https://www.sdcard.org/developers/overview/application/index.html

Sebesség osztály	Folytonos min. írási sebesség
Class 2	2 MB/s
Class 4	4 MB/s
Class 6 V6	6 MB/s
Class 10 U1 V10 A1, A2	10 MB/s
U3 V30	30 MB/s
V60	60 MB/s
V90	90 MB/s
Ezeket a számokat egy nem töredezett fájlrendszeren végrehajtott szekvenciális írásnál kell hoznia!
Alkalmazás-sebesség osztály	Min. véletlen írás	Min. véletlen olvasás
A1	1500 IOPS	500 IOPS
A2	4000 IOPS	2000 IOPS