arping

broadcast MAC címen hírdessük az IP címünk új MAC-jét (HA esetén hasznos)

arping \ -A -c 10 \ -I eth0 \ -s 192.168.0.1 \ 192.168.0.1
Kapcsoló Típus Leírás -U REQUEST „Kié ez az IP cím?” =melyik MAC-hez tartozik -A RESPONSE „Ez az IP ezen a MAC címen érhető el!” Gratuitous ARP response, azaz senki nem kérdezett semmit és én küldök egy REPONSE-ot, hogy mindenki befrissítse az ARP tábláját