Hálókártya egyik portjának lekapcsolása

Nyerjük ki az lspci kiemetéből az ID-t

Így kapcsoljuk ki:

# echo 1 > /sys/devices/pci0000:00/0000:[lspci_id].0/0000:[lspci_id].[port_num]/remove echo 1 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/remove