Aeotec Z-Stick 7

https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000230554-z-stick-7-technical-specifications-

https://help.aeotec.com/support/solutions/folders/6000237130

Firmware frissítés

https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/2545

https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000252296-update-z-stick-7-sdk-7-15

Telepítsd fel a Simplicity Studio 5-öt Windows-on

Csatlakoztasd a dongle-t a géphez

Nyisd meg a Tools ablakot és ott válaszd ki a Z-Wave PC Controller-t

Indítsd el az OTW Firmware Update-et

A szükséges firmware ZW_SerialAPI_Controller_*_EFR32ZG14_REGION_EU.gbl lesz, ami

vagy a C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v5\developer\sdks\gecko_sdk_suite\v3.2\protocol\z-wave\Apps\bin\gbl mappában található

vagy újabb SDK-k esetén innen tölthető le: https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/tree/gsdk_4.0/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl

Eddigi firmware-ek

Fájlnév	Verzió	Megjegyzés
(gyári)	7.11	Nem lehetett Heal-elni (bug)
ZW_SerialAPI_Controller_7.16.1_216_EFR32ZG14_REGION_EU.gbl	7.16.1	OK, ~2 hétig tökéletesen működött
ZW_SerialAPI_Controller_7.16.3_297_EFR32ZG14_REGION_EU.gbl	7.16.3	OK
ZW_SerialAPI_Controller_7_17_0_284_EFR32ZG14_REGION_EU.gbl	7.17.0	?