Secure Gateway

Parancssor

QoS: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/216787288-EdgeRouter-Quality-of-Service-QoS-

QoS VoIP-hez: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205198380-EdgeRouter-Quality-of-Service-for-Voice-Over-IP-QoS-for-VoIP-

config.gateway.json: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/215458888-UniFi-How-to-further-customize-USG-configuration-with-config-gateway-json

Minden beállítást a dobozra történő SSH-zás és a configure parancs kiadása után lehet elvégezni.

DNS Forwarder

https://robpickering.com/working-around-incomplete-ubiquiti-unifi-security-gateway-dns-service/

https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115010913367-EdgeRouter-DNS-Forwarding-Explanation-Setup-Options

https://kallelilja.com/2018/03/dns-request-routing-configuraiton-unifi/

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching-Feature/Support-for-DNS-host-records-and-domain-forwarding/idi-p/1351965

https://community.ui.com/questions/Modify-USG-dns-forwarding-options-with-JSON/1fb6d3a9-1572-41c3-a179-4699decc4435#answer/2bc3583d-9b19-496d-8ec0-c0cc5636388c

Jelenlegi beállítások lekérdezése:

show service dns forwarding options # vagy mca-ctrl -t dump-cfg

Új felvétele:

set service dns forwarding options host-record=server,192.168.0.10

Meglévő törlése beállítások lekérdezése:

delete service dns forwarding options host-record=server,192.168.0.10

Ugyanez a controller beállításaiban:

{ "service": { "dns": { "forwarding": { "options": [ "ptr-record=1.155.168.192.in-addr.arpa,SecurityGateway", "host-record=unifi,192.168.155.50", "host-record=server,192.168.0.10" ] } } } }

Adopt URL kézi beállítása

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204909754-UniFi-Layer-3-Adoption-for-Remote-UniFi-Controllers#8