VMWare

Max virtuális lemez méret

http://www.balabit.com/sites/default/files/documents/ssb-3.1-guides/en/ssb-v3.1-guide-admin/html-single/index.html

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&externalId=1003746

http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r41/vsp_41_config_max.pdf

http://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r50/vsphere-50-configuration-maximums.pdf

http://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r51/vsphere-51-configuration-maximums.pdf

http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.storage.doc_50%2FGUID-4B2479B1-541D-4FF4-865E-2EE711294478.html

ESX 4.x
Virtual Hardware Version: 7

VMFS3 fájlrendszeren: 2 TB mínusz 512 bájt (ugyanis ez a max fájlméret)

RAW Device Mapping: 2 TB mínusz 512 bájt

ESX >=5.0
Virtual Hardware Version: 8, 9

VMFS3, vagy VMFS3-ról upgradelt VMFS5 fájlrendszeren: 2 TB mínusz 512 bájt (ugyanis ez a max fájlméret)
(trükközni bár lehet, de tapasztalt rókák - azaz nem BB-s mókusok - tapasztalata az, hogy abból sűrűn adatvesztés is lehet)

VMFS5 fájlrendszeren: 2 TB mínusz 512 bájt (ugyanis ez a max fájlméret)

RAW Device Mapping: 64 TB (physical compatibility módban!)

Azaz ESX 5.x alatt, 8/9-es virtuális hardware verzióval, Physical Compatibility módú RAW Deice Mapping-gel megoldható, hogy 2TB-nál nagyobb disket használjon a virtuális gép.

Hibamegolás

http://blog.vmpros.nl/2010/06/02/vmware-active-snapshots-but-cant-see-them-in-snapshot-manager/